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Это руководство по эксплуатации предназначено для трактористов, механиков ,бригадиров и других лиц, и служит для изучения устройства навесных сеялок точного высева СТВТ 12/8М; и 6М (далее по тексту-сеялки) и правил их эксплуатации.

1.Назначение и область применения.
Сеялки предназначены для точного высева семян сельскохозяйственных культур (свеклы, подсолнуха, кукурузы и др.) с одновременным внесением удобрений и обеспечением заданного интервала между семенами в ряду и расстоянием между рядами. Сеялки агрегатируются с тракторами класса 1,4-2т(с.

Агротехнический фон при высеве должен отвечать следующим требованиям:

уклон поверхности поля не должен превышать 8°;

поверхностный слой почвы перед высевом необходимо разрыхлить и выровнять в соответствии с агротехническими требованиями для соответствующей зоны ;

почва в слое глубины заделки семян должна быть мелкокомковатой: весовое содержание комьев в почве размерами от 1 до 10мм должно быть не менее 50%;

крупные камни и комья размерами 30мм и более не допускаются ;
поверхностный слой почвы не должен иметь скопления сорняков и пожнивных и соломистых остатков которые превышают по размерам установленную глубину высева;
высота гребней и глубина борозд не должна превышать 20мм;
влажность почвы в зоне высева должна быть не более: 

15-25%-для глубины 0-5см;
18-30%-для глубины 5-10см;

твердость разрыхленного слоя должна быть не более:

0,5-1,5кг/см2 -  для глубины 0-5см;

1,5-4,5кг/см2 -  для глубины 5-10см.

Обозначения сеялок при заказе и их шифры приведены в таблице 1а.

        Таблица 1а

	Обозначение
	 Шифр
	Обозначение при заказе

	СТВ 00.00.00

(двенадцати рядная с туковым агрегатом)
	СТВТ 12/8М


	Сеялка СТВТ 12/8М

ТУ У 29.3.14307340.001-2002

	СТВ 00.00.00-01

(восьми рядная с туковым агрегатом)
	СТВТ 12/8М-01
	Сеялка СТВТ 12/8М -01

ТУ У 29.3.14307340.001-2002 

	СТВ 00.00.00-02

(двенадцати рядная без тукового агрегата)
	СТВТ 12/8М-02
	Сеялка СТВТ 12/8М -02

ТУ У 29.3.14307340.001-2002  

	СТВ 00.00.00-03

(восьми рядная без тукового агрегата)
	СТВТ 12/8М-03
	Сеялка СТВТ 12/8М -03

ТУ У 29.3.14307340.001-2002  

	СТВ 00.00.00-04

(шести рядная с туковым агрегатом)
	СТВТ 6М
	Сеялка СТВТ 6М

ТУ У 29.3.14307340.001-2002

	СТВ 00.00.00-05

(шести рядная без тукового агрегата)
	СТВТ 6М-01
	Сеялка СТВТ 6М-01

ТУ У 29.3.14307340.001-2002

	СТВ 00.00.00-06
(четырех рядная с туковым агрегатом)
	СТВТ 6М-02
	Сеялка СТВТ 6М-02

ТУ У 29.3.14307340.001-2002


2. Технические характеристики
Основные технические характеристики сеялок указаны в таблице 1б .

Таблица 1б
	Параметры и размеры
	Норма

	
	СТВТ 12/8М
	СТВТ 6М

	
	00
	01
	02
	03
	00
	01
	02


	1 Тип машины
	навесная

	2 Агрегатируется с тракторами класса
	1,4-2
	1,4

	3 Производительность, га/ч, 
	2,2-4,4
	1,1-2,2

	4 Ширина захвата, м, не менее
	5,4
	2,7
	3,6

	5 Количество рядов высева
	12
	8
	12
	8
	6
	4

	6 Количество бункеров, шт:

                                    семенных

                                    туковых
	12
	8
	12
	8
	6
	4

	
	4
	-
	4
	-
	2
	-
	2

	7 Вместительность бункеров, дм3, не менее:

                                    семенных

                                    туковых
	15

	
	120
	-
	120
	-
	120
	-
	120

	8 Глубина заделки семян,мм:

“свекольным” сошником

“кукурузным” сошником

удобрений
	20-60

40-120

20-120

	9 Разрежение в патрубках воздуходувки и камерах высевных модулей при 540об/мин. ВОМ трактора, МПа, не менее 
	0,0025

	10 Рабочая скорость, км\ч
	4,5-9

	11 Транспортная скорость, км\ч, не более
	20

	12 Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более , длина(ширина(высота
	2550(8700(1450
	1700(5750(1450

	13 Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более, длина(ширина(высота
	7400(2650(2500
	1700(4000(2500

	14 Масса конструкционная, кг, не более
	1650
	1500
	1330
	1180
	1000
	850

	15 Обслуживающий персонал, чел.
	1

	16 Основные показатели качества выполнения технологического процесса

	16.1 Дробление семян, %, не более:

                                      свекла

                                      кукуруза
	0,4

0,2

	16.2 Неустойчивость общего высева, %, не более
                                       свекла

                                       кукуруза

                                       подсолнечник
	2

3

5

	16.3 Ширина междурядий, см
	45; 70, 90

	16.4 Диапазон регулирования интервала между семенами в ряду, см
	3-53

	16.5 Число ступеней регулирования интервала между семенами в ряду
	21

	16.6 Количество вносимых удобрений, в зависимости от шага высева, кг/га
	30-300

	16.7 Число ступеней регулирования производительности дозатора туков
	12


3. Комплект поставки

В комплект поставки двенадцати рядной сеялки входит:

сеялка собранная в соответствии с основным конструкторским документом СТВ.00.00.00;

трап СТВ.00.04.00-04– 2 шт. (поставляется только с сеялками СТВТ 12/8М);

сменные шестерни (Z=15-2 шт.; Z=17-2 шт.; Z=20-2 шт.; Z=25-2 шт.; Z=28-2 шт.; Z=30-2 шт.);

сменные звездочки (Z=12-2 шт.; Z=18-2 шт.) (поставляется только с сеялками СТВТ 12/8М); 

барабан СТВ.22.00.01 – 12 шт. (поставляется только с сеялками СТВТ 12/8М);

палец резиновый СТВ 76.10.02 – 25 шт.;
щетка – 1 шт.;
СТВ.00.00.15 приспособление регулировочное (поставляется только с сеялками СТВТ 12/8М);
руководство по эксплуатации СТВТ 12/8;6РЭ;

В комплект поставки восьми рядной сеялки входит:

сеялка собранная в соответствии с основным конструкторским документом СТВ.00.00.00;

трап СТВ.00.04.00-04– 2 шт. (поставляется только с сеялками СТВТ 12/8М);

сменные шестерни (Z=15-4 шт.; Z=17-2 шт.; Z=28-2 шт.; Z=30-4 шт.);

сменные звездочки (Z=12-2 шт.; Z=18-2 шт.) (поставляется только с сеялками СТВТ 12/8М); 

барабан СТВ.22.00.01 – 8 шт. (поставляется только с сеялками СТВТ 12/8М);

палец резиновый СТВ 76.10.02 – 25 шт.;
щетка – 1 шт.;

СТВ.00.00.15 приспособление регулировочное (поставляется только с сеялками СТВТ 12/8М-01);
руководство по эксплуатации СТВТ 12/8;6РЭ;

В комплект поставки шести рядной сеялки входит:

сеялка собранная в соответствии с основным конструкторским документом СТВ.00.00.00;

трап СТВ.00.04.00-04 – 1 шт. (поставляется только с сеялками СТВТ 6М);

сменные шестерни (Z=15-2 шт.; Z=17-2 шт.; Z=20-2 шт.; Z=25-2 шт.; Z=28-2 шт.; Z=30-2 шт.);

сменные звездочки (Z=12-2 шт.; Z=18-2 шт.) (поставляется только с сеялками СТВТ 6М); 

барабан СТВ.22.00.01 – 6 шт. (поставляется только с сеялками СТВТ 6М);

палец резиновый СТВ 76.10.02 – 25 шт.;
щетка – 1 шт.; 

СТВ.00.00.15 приспособление регулировочное (поставляется только с сеялками СТВТ 6М);
руководство по эксплуатации СТВТ 12/8;6РЭ;

В комплект поставки четырех рядной сеялки входит:

сеялка собранная в соответствии с основным конструкторским документом СТВ.00.00.00 (под хлопок);

трап СТВ.00.04.00-04 – 1 шт. (поставляется при поставке с туковым агрегатом);

сменные шестерни (Z=15-2 шт.; Z=17-2 шт.; Z=20-2 шт.; Z=25-2 шт.; Z=28-2 шт.; Z=30-2 шт.);

сменные звездочки (Z=12-2 шт.; Z=18-2 шт.) (поставляется при поставке с туковым агрегатом); 

барабан СТВ.22.00.01 – 6 шт. (поставляется при поставке с туковым агрегатом);

палец резиновый СТВ 76.10.02 – 25 шт.;
щетка – 1 шт.; 

СТВ.00.00.15 приспособление регулировочное (поставляется только с сеялками СТВТ 6М);

руководство по эксплуатации СТВТ 12/8;6РЭ;

Вышеперечисленные сеялки за дополнительную плату могут быть укомплектованы: валом карданным,  оборудованием для транспортирования сеялки СТВ.90.00.00 (только для СТВТ 12/8М), комплектом оборудования системы контроля высева «Нива 23»,  комплектом прикатывающих атмосферных колес СТВ.71.41.00 со  втулкой СТВ.76.55Л.06 (24шт.)  и болтами М8х40 (для установки вместо пальцевых колес), сошниками свекольными или кукурузными, а также комплектом высевных дисков для свеклы и подсолнуха (30отв. Ø2,5), подсолнуха (30отв. Ø1,6) и (30отв. Ø4), кукурузы (30отв. «капелька») и (30отв. Ø5), сои (60отв. Ø4).

4. Устройство сеялок и принцип работы
4.1 Сеялки состоят из следующих основных сборочных единиц (рис.1,):

рамы 1; двух приводных консолей 2; двух трансмиссионных валов 3; двенадцати (для сеялок СТВТ 12/8М), или шести (для сеялок СТВТ 6М) высевных агрегатов 4 (рис.2); воздуходувки 5; двух следоуказателей 6 с тросами 7; гидроцилиндра следоуказателей 8; приводных колес 10; тукового агрегата (Рис.4); комплекта оборудования для транспортирования сеялки (рис.6); и комплекта оборудования системы контроля высева 

4.2 Несущая рама состоит из двух балок квадратного сечения соединенных между собой шпильками . К передней балке приварено  устройство автосцепки 9, на котором установлена воздуходувка и гидроцилиндр следоуказателей, на ней же установлены рамы для туковых бункеров и следоуказатели.На задней балке на хомутах установлены высевные агрегаты, приводные консоли и кронштейны для строповки 11.
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Рис.2 Приводная консоль

Таблица 2

	Шаг

высева, см
	t
	3
	4
	5
	6
	7,8
	8,3
	9
	10
	11
	12
	13,3

	Число зубъев шестерен
	Z1
	30
	30
	26
	28
	26
	30
	30
	20
	19
	26
	15

	
	Z2
	15
	15
	19
	17
	19
	15
	15
	25
	26
	19
	30

	
	Z3
	30
	28
	30
	26
	25
	20
	19
	28
	28
	20
	30

	
	Z4
	15
	17
	15
	19
	20
	25
	26
	17
	17
	25
	15

	

	Шаг

высева, см
	t
	14,5
	15
	19,3
	21,3
	23
	27,4
	30
	36,4
	44
	53
	

	Число зубъев шестерен
	Z1
	25
	17
	15
	15
	20
	20
	19
	19
	15
	15
	

	
	Z2
	20
	28
	30
	30
	25
	25
	26
	26
	30
	30
	

	
	Z3
	19
	26
	26
	25
	19
	17
	17
	15
	17
	15
	

	
	Z4
	26
	19
	19
	20
	26
	28
	28
	30
	28
	30
	


4.3 Приводные консоли (рис.2) имеют корпус 1 со сменными шестернями Z1, Z2, Z3, Z4, ведущие колеса 2, цепную передачу 3, и выходной вал 4 на котором установлен карданный вал 5, соединяющий выходной вал с трансмиссионным. На каждом трансмиссионном валу установлено по 6 звездочек от которых с помощью цепных передач вращение передается на соответствующий высевной агрегат. По парной заменой шестерен Z1 i Z2 и Z3 i Z4 устанавливается заданный промежуток между семенами в рядке. В табл. 2 приведена зависимость шага высева от числа зубьев шестерен при применении высевных дисков имеющих 30 отверстий, при установке дисков имеющих 60 отверстий значения шагов уменьшаются вдвое (см. Таблицы 6 и 7). 

4.4 Высевной агрегат (Рис.3) состоит из: высевного модуля 5, параллелограмной подвески 13, комкоудалителя 12, переднего10, и заднего 1 уплотняющих катков, сошника 7, загребателя 2 и бункера для семян.

4.4.1 Высевной модуль включает в себя корпус, отлитый из алюминиевого сплава, высевной диск, съемник семян и ротор установленный на двух закрытых шарикоподшипниках. Принцип действия высевной системы состоит в следующем: вследствие разрежения, созданного воздуходувкой, семена, которые находятся в бункере, присасываются к отверстиям высевного диска, и потом, с помощью съемника семян, подаются на лопатки ротора, скорость вращения которого согласована со скоростью движения сеялки, и поштучно, с заданными промежутками, попадают в борозду. Количество присосавшихся семян регулируется с помощью рукоятки 6, которая обеспечивает наличие одной семечки возле каждого отверстия высевного диска. Конструкция высевного модуля предусматривает визуальный контроль за количеством семян у отверстий высевного диска. 

4.4.2 Параллелограмная подвеска обеспечивает точное копирование рельефа поля передним уплотняющим катком, впереди которого установлен комкоудалитель, служащий для удаления больших комков земли и камней.
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Рис.2а. Установка атмосферных прикаточных колес.
4.4.3 Сошник имеет форму клина и служит для формирования борозды для семян. Его положение относительно переднего уплотняющего катка регулируется рукояткой 8, обеспечивая диапазон глубины высева семян.

4.4.4 Загребатель, установленный после сошника, загребает почву на семена. Количество загребаемой почвы можно изменять винтом 3.

4.4.5 Задний пальцевый уплотняющий каток, благодаря точечному давлению отдельных пальцев, уплотняет почву под бороздой, а семена одновременно вдавливает в почву. В результате чего почва не так быстро высыхает и улучшается капиллярное снабжение семян влагой, а рыхлые комья, которые остаются на поверхности после катка, задерживают образование поверхностной корки. В рыхлой комковатой борозде молодым росткам  легче пробиться к поверхности и, кроме того, они более защищены от ветра и заморозков. Каток в особенности эффективный в случае тяжелой почвы, которая имеет склонность к заилению и  образованию поверхностной корки. В качестве уплотняющих катков (в зависимости от типа почвы) могут эффективно использоваться атмосферные колеса, которые устанавливают на ступицы пальцевых  колес согласно Рис.2а.

4.4.6 Расстояние между соседними высевными агрегатами соответствует интервалу между рядами сева и регулируется перестановкой хомутов крепления параллелограмной подвески на балке рамы.

4.5 Воздуходувка предназначена для образования разрежения с помощью которого обеспечивается присасывание семян к отверстиям высевного диска. Полость разрежения в высевном модуле соединяется с воздуходувкой с помощью гибкого гофрированного рукава. Нормальная работа воздуходувки обеспечивается при поддержке 540об/мин. ВОМ трактора, при этом на ее выходных штуцерах  получается разрежение не меньше 0,0025 МПа. Величина разрежения регулируется при помощи диска 5 (при совмещении отверстий диска и корпуса разрежение уменьшается). Чтобы проконтролировать разрежение, нужно выкрутить пробку 4 и вкрутить в резьбовое отверстие вакуумметр. 

4.6 Телескопические следоуказатели (маркеры) установленные на торцах передней балки рамы сеялки, фиксируются на ней пальцами с пружинными шплинтами и имеют регулирование вылета  как в телескопе, так и в балке рамы. Их подъем и опускание осуществляется с помощью гидроцилиндра 7 ( Рис.1) из кабины трактора. Величина подъема маркера устанавливается с помощью изменения длины тросов 9.

4.7 Туковый агрегат (Рис.4) предназначен для внесения удобрений одновременно с высевом семян и состоит из следующих основных узлов и деталей: сошников (левых и правых) 1; двух приводов 2; звездочек отбора мощности 3, которые установлены на трансмиссионных валах; бункеров 4 с дозаторами 5; рам 6, для крепления бункеров; валов-муфт 7; гофрированных рукавов 8, для подачи туков от бункера к сошнику.

4.7.1 Сошники выполнены в виде клина, который позволяет хорошо формировать борозду для удобрений, и смонтированны на пружинных стойках, перемещением которых регулируется глубина внесения туков. Ось сошника имеет горизонтальное смещение относительно оси высевного агрегата  20-25мм.

4.7.2 Схема привода тукового агрегата указана на рис.5. Обороты на барабаны  дозаторов передаются от трансмиссионных валов с помощью цепной передачи и специальных шарнирных валов-муфт. В каждом корпусе привода установленны две сменных звездочки Z1 и Z2 (еще две находятся в комплекте).Звездочки имеют 12, 18, 24, и 30 зубьев и в зависимости от варианта их установки изменяется производительность агрегата. В таблице 3 представлены расчетные нормы внесения туков при возможных вариантах установки звездочек и двенадцати рядах высева, при восьми рядах нормы уменьшаются на треть (следует заметить, что удобрения, в зависимости от их влажности, могут иметь разный удельный вес, поэтому эти нормы могут иметь погрешность до 10%).

4.7.3 В дозаторе установлены барабаны для подачи туков, предусмотрена заслонка  для его очистки и удаления удобрений из бункера, три заслонки которые перекрывают подачу удобрений к сошнику (такая конструкция разрешает производить переналадки с 8 на 12 рядов высева) и резиновая шторка для осмотра состояния барабана.

4.7.4 Барабаны дозатора имеют 4 или 12 рифлений (ячеек), что позволяет им при вращении захватывать из бункера определенное количество удобрений, и подавать их в гофрированные рукава сошников. При шаге высева 3...10см устанавливается барабан с 4 ячейками, который за один оборот выдает приблизительно 14 г. удобрений, при большем-с 12 ячейками и выдачей 32 г.
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4.8 Комплект оборудования для транспортирования сеялки (рис. 6) предназначен для транспортирования сеялок СТВТ 12/8М по дорогам общей сети и включает в себя следующие узлы: балку 3 с двумя полуосями , дышло 8, с передней опорой 7 и скобой крепления дышла 6. Балка  устанавливается на заднюю балку рамы сеялки 1 между двумя высевными агрегатами 2 (вторым и третьим с краю) и фиксируется на ней с помощью планки и гаек М16 с пружинными шайбами. На балку насаживаются полуоси и фиксируются на ней подпружиненными упорами 4. На ступицы полуосей устанавливаются приводные колеса 5 (которые снимаются с приводных консолей). Порядок монтажа комплекта оборудования:

установите балку 3 на раму и надежно закрепите ее планками с гайками М16 и пружинными шайбами на задней балке рамы сеялки;

установите на заднюю балку рамы сеялки дышло и надежно закрепите его двумя скобами;

поднимите сеялку гидравлической навеской трактора и зафиксируйте ее механическим фиксатором;

установите на балку 3 полуоси, на ступицы полуосей- колеса, предварительно сняв их с приводных консолей, и надежно затяните болты колес;

опустите на необходимый уровень переднюю опору дышла и зафиксируйте ее;

опустите сеялку на землю;

после соединения трактора с дышлом поднимите переднюю опору дышла;

демонтаж оборудования выполняйте в обратной последовательности.
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4.9 Комплект оборудования системы контроля высева предназначен для контроля из кабины трактора за работой высевного модуля и уровнем семян и туков в бункерах сеялки. Он включает в себя комплект датчиков, пульт управления с табло, и жгуты проводов. Характеристики и принцип работы системы указаны в отдельной инструкции по эксплуатации. 
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Таблица 3

	Шаг 3
	кг/га
	Шаг4
	кг/га
	Шаг 5
	кг/га
	Шаг 6
	кг/га
	Шаг 7,8
	кг/га

	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	

	12:30
	96
	12:30
	79
	12:30
	66
	12:30
	44
	12:24
	50

	12:24
	118
	12:24
	96
	12:24
	81
	12:24
	56
	18:30
	61

	18:30
	144
	18:30
	120
	18:30
	98
	18:30
	65
	18:24
	74

	12:18
	156
	12:18
	129
	12:18
	107
	12:18
	74
	24:30
	82

	18:24
	174
	18:24
	143
	18:24
	120
	18:24
	81
	30:24
	129

	24:30
	192
	24:30
	157
	24:30
	131
	30:24
	139
	18:12
	153

	30:24
	294
	30:24
	240
	30:24
	202
	24:18
	151
	24:12
	204

	
	
	24:18
	261
	24:18
	217
	30:18
	187
	30:12
	251

	
	
	
	
	18:12
	240
	24:12
	229
	
	

	
	
	
	
	30:18
	272
	30:12
	279
	
	

	Шаг 8,3
	кг/га
	Шаг 9
	кг/га
	Шаг 10
	кг/га
	Шаг 11
	кг/га
	Шаг 12
	кг/га

	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	

	12:24
	47
	12:24
	42
	12:18
	52
	12:30
	81
	12:30
	76

	12:18
	63
	18:30
	52
	18:24
	58
	12:24
	100
	12:24
	94

	18:24
	70
	24:30
	70
	24:30
	66
	18:30
	125
	12:18
	125

	24:30
	77
	30:24
	109
	30:24
	98
	12:18
	135
	18:24
	139

	30:24
	120
	18:12
	131
	24:18
	104
	24:30
	167
	24:30
	151

	24:18
	131
	30:18
	144
	18:12
	120
	30:24
	259
	30:24
	236

	30:18
	164
	24:12
	178
	30:18
	131
	24:18
	278
	24:18
	252

	24:12
	197
	30:12
	216
	24:12
	158
	
	
	
	

	30:12
	244
	
	
	30:12
	195
	
	
	
	

	Шаг13,3
	кг/га
	Шаг14,5
	кг/га
	Шаг 16
	кг/га
	Шаг19,3
	кг/га
	Шаг21,3
	кг/га

	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	

	12:30
	69
	12:30
	63
	12:30
	57
	12:30
	32
	12:30
	30

	12:24
	85
	12:24
	76
	12:24
	69
	12:24
	38
	12:24
	36

	18:30
	104
	18:30
	94
	18:30
	86
	18:30
	47
	12:18
	46

	12:18
	113
	12:18
	101
	18:24
	104
	12:18
	51
	18:24
	53

	18:24
	125
	18:24
	113
	24:30
	116
	18:24
	58
	30:24
	90

	24:30
	140
	24:30
	126
	30:24
	176
	24:30
	64
	18:12
	106

	30:24
	214
	30:24
	189
	24:18
	189
	30:24
	97
	30:18
	119

	24:18
	230
	18:12
	233
	18:12
	214
	24:18
	106
	24:12
	145

	18:12
	259
	30:18
	258
	30:18
	236
	18:12
	119
	30:12
	179

	
	
	
	
	
	
	30:18
	132
	
	

	
	
	
	
	
	
	24:12
	159
	
	

	Шаг 23
	кг/га
	Шаг27,4
	кг/га
	Шаг 30
	кг/га
	Шаг36,4
	кг/га
	Шаг 44
	кг/га

	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	

	12:24
	34
	12:18
	38
	12:18
	34
	24:30
	34
	24:18
	47

	18:30
	40
	18:24
	43
	18:24
	38
	24:18
	57
	18:12
	53

	18:24
	55
	30:24
	70
	24:30
	40
	30:18
	72
	24:12
	70

	30:24
	82
	18:12
	85
	30:24
	64
	24:12
	85
	30:12
	90

	24:18
	89
	30:18
	96
	18:12
	76
	30:12
	108
	
	

	18:12
	102
	24:12
	114
	24:12
	102
	
	
	
	

	30:18
	112
	30:12
	142
	30:12
	127
	
	
	
	

	24:12
	136
	
	
	
	
	
	
	
	

	30:12
	170
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Шаг 53
	кг/га
	Шаг
	кг/га
	Шаг 
	кг/га
	Шаг 
	кг/га
	Шаг
	кг/га

	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	
	Z1:Z2
	

	30:24
	36
	
	
	
	
	
	
	
	

	18:12
	43
	
	
	
	
	
	
	
	

	30:18
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	30:12
	73
	
	
	
	
	
	
	
	

	Шаги 3...16 –для междурядья 450мм. Шаги 19,3...53 –для междурядья 700мм. Для шагов 3...10 используется барабан с четырьмя ячейками, для шагов 11...53-с двенадцатью. 


5. Указания по мерам безопасности

5.1.При эксплуатации сеялки необходимо выполнять требования “Правил охраны труда в сельскохозяйственном производстве” утвержденных приказом Минтруда Украины от 11.08.2000г. № 202 и “Правил охраны труда во время технического обслуживания и ремонта машин и оборудования сельскохозяйственного производства” утвержденных приказом Минтруда от 30.11.2001г. № 512.

5.2. Соблюдение правил техники безопасности обязательное для лиц, которые обслуживают сеялку и трактор. Трактористу, который обслуживает сеялку, необходимо пройти инструктаж по безопасным методам работы в соответствии с данным руководством.

5.3. Лица, которые не достигли 18-лет, к обслуживанию сеялки не допускаются.

5.4. Прием, загрузку, разгрузку сеялки, а также  подготовку ее к работе, и обслуживание при постановке и снятии с сохранения, выполняйте с использованием подъемных механизмов. Схема строповки сеялок и их конструкционная масса приведены на рис 7.

5.5. Перед началом движения проверьте надежность соединения сеялки с трактором и подайте предупреждающий сигнал.

5.6. Запрещается выполнять очистку, смазку, регулирование и загрузку бункеров сеялки во время ее движения. Не регулируйте, и не ремонтируйте, сеялку поднятую гидравлической системой трактора.

5.7. Транспортирование сеялок по дорогам общего назначения выполняйте соответственно с “Правилами дорожного движения”. При транспортировке сеялок СТВТ12/8М используйте комплект оборудования для транспортирования сеялки СТВ.90.00.00, которое поставляется по отельному заказу. 

5.8. При работе и транспортировании следите за креплением сеялки к трактору.
5.9. Запрещается эксплуатация сеялки с любыми неисправностями, и со снятыми защитными кожухами установленными на завод-изготовителе.

5.10 Демонтаж шин колес делайте только после снятия давления, на специальных приспособлениях. Давление в шинах колес не должен превышать 1,7кг/см2.

5.11. При необходимости выполнения работ по замене узлов сеялки, поднятой гидравлической навеской трактора, зафиксируйте навеску механическим фиксатором.

5.12. Очистку сеялки осуществляйте с помощью щетки, предусмотренной в комплекте.
5.13. При загрузке туковых бункеров обязательно применяйте средства индивидуальной защиты.

5.14. Загрузку туков проводите на специально предусмотренном для этого трапе.
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6. Подготовка к работе

6.1. Сеялка отправляется потребителю в собранном виде со снятием отдельных узлов и деталей в зависимости от транспортного средства. Перед сборкой необходимо распаковать упаковочные места и проверить наличие узлов и деталей в соответствии с упаковочным листом каждого упаковочного места. 
6.2. При сборке и обслуживании сеялки пользуйтесь инструментом, которым закомплектован трактор, соответствующими рисунками данного руководства и придерживайтесь таких рекомендаций:

-гайки завинчивать до отказа, надежно закрепляя их от самоотвинчивания с помощью пружинных шайб и шплинтов;

-затягивать гайки только ключами соответствующих размеров, чтобы сохранить рабочие грани болтов и гайку;

-весь крепежный материал (болты, гайки, шплинты и др.) устанавливать только по назначению;

 -при сборке гидросистемы следует затягивать гайки до отказа, не допуская скручивания и натягивания рукавов высокого давления. 

6.3 Проверьте и при необходимости доведите давление в шинах приводных колес до заданного 0,15-0,17МПа (1,5-1,7 кгс\см2).
6.4 Проверьте качество затяжки резьбовых соединений, натяжение цепных передач и ремня воздуходувки. Натяжение цепных передач регулируется с помощью натяжных роликов (не натягивайте цепи слишком туго, привод должен оставаться легкоходным). Натяжение ремня  вентилятора контролируется через смотровое окно 3 (Рис.9). Для натяжения ремня отпустите контргайку 1, и гайкой 2 натяните ремень.

6.5. С помощью автосцепки соедините трактор с сеялкой.
6.6. Соедините, с помощью карданного вала, воздуходувку с ВОМ трактора а гидроцилиндр следоуказателей с гидравлической системой.

6.7. Проверьте размещение высевных агрегатов по ширине захвата сеялки. Ширина междурядий для свеклы –45см.

6.8. Установите необходимый шаг высева семян в рядке, путем постановки необходимых сменных шестерен в приводных консолях, согласно табл.2.

6.9. Установите вылет следоуказателя. Для этого измеряйте расстояние А от середины шины трактора к крайнему высеваемому ряду. К этому параметру прибавляется ширина междурядий Б. Размер А+Б определяет искомое расстояние от диска следоуказателя к крайнему высеваемому ряду. После установки вылета дисков выставьте соответствующую длину тросов путем их удлинения или укорочения.

6.10. Установите глубину высева семян. Для этого:

6.10.1. Установите сеялку на ровной площадке с твердым покрытием, предварительно подложив под передние катки высевного агрегата бруски, толщина которых равняется заданной глубине высева (учитывая осадку колес в почве), а раму сеялки выставьте горизонтально с помощью центральной тяги навески трактора;

6.10.2. Приподнимая поочередно высевные агрегаты выньте пружинные шплинты которые фиксируют их в транспортном положении, собачку 11 рис .3 сместите вперед, поставьте шплинты на место; 

6.10.3. Опустите сошники на поверхность площадки с помощью рукояток 8 Рис.3
 Глубину высева семян возможно изменять от 2 до 10 см с шагом 0,5 см.

6.11. Проверьте соответствие высевного диска семенам. Для замены высевного диска выполните следующие операции:

приподнимите высевной модуль на параллелограмной подвеске и установите его на подножке 4 рис.8;

открутите два болта 1 и снимите крышку 3 с бункером для семян и заслонкой быстрого опорожнения 2;

открутите винты крепления диска и снимите его (при постановке нового диска обратите внимание на то, чтобы штифты-ворошители семян, были направлены в сторону семян);

6.12. С помощью сменных звездочек установите желаемую норму высева туков в соответствии с таблицей 3.

6.13. Проверьте соответствие барабанов дозаторов туков требованиям приведенным в табл.3. При необходимости замены барабана выполните следующие операции:

открутите гайки болтов валов-муфт и муфт (рис.5), вытяните болты и снимите валы-муфты и муфты;

ослабьте один из хомутов вала дозатора и вытяните вал;

вытяните заслонку для удаления удобрений;

проведите замену барабанов. При установке валов-муфт затяжку болтовых соединений проводите таким образом, чтобы зазор между щеками муфт и валом барабана был в границах 0,5-1мм.

6.14. Выставьте сошники туков на желаемую глубину высева.

6.15. Заполните бункера сеялки семенами и туками. При заполнении следите за равномерностью заполнения, и за тем, чтобы в бункера не попали инородные тела и пыль.

6.16. Проверьте правильность установки нормы высева и установки съемника семян, для чего выполните следующие операции:

поднимите сеялку навеской трактора и зафиксируйте ее механическим фиксатором;

плавно наращивая обороты ВОМ доведите обороты воздуходувки до 540об/мин.;

прокрутите приводные колеса на один оборот (прокрутку проводите приблизительно со скоростью высева) следя при этом за качеством присасывания семян;

замеряйте длину окружности колеса (обычно она находится в границах 1,8-1,9м), пересчитайте количество высеянных семян и поделив первые данные на вторые получите шаг высева.

6.17. Подключите пульт управления системы контроля высева к сети трактора в соответствии с инструкцией по эксплуатации на систему (при поставке сеялки с системой контроля высева).

Внимание!
Сеялка может быть как укомплектована обгонной муфтой, так и поставляться без нее. В случае приобретения сеялки без обгонной муфты необходимо использовать карданный вал с обгонной муфтой.
[image: image12.png]nQOWa
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7. Работа сеялки.
7.1. Выбор скорости перемещения агрегата при севе зависит от агротехнического фона и шага высева. При малых шагах скорость необходимо уменьшать до 4,5 – 5 км/ч в связи с возникновением опасности преждевременного отрыва семян от отверстий высевного диска, что ведет к неравномерности высева. Необходимо поддерживать обороты ВОМ трактора в границах 540 об/мин. При разворотах привод вала отбора мощности необходимо выключать для избежания поломки карданного вала.

7.2. В начале работы необходимо настроить положения комкоудалителя (путем перемещения по пазу сектора 9( рис.3), и загребателя (винтом 3). В случае если почва хорошо разрыхлена использование комкоудалителя нецелесообразно, так как приводит к удалению плодородного верхнего пласта.

7.3. В процессе работы сеялки необходимо периодически проверять: 

правильность регулирования съемников семян;

состояние отверстий высевных дисков;

давление в шинах;

состояние барабанов и заслонок в дозаторах туков.

7.4 Внимание! При агрегатировании сеялки СТВТ 12/8М з тракторами необходимо провести балластирование переднего моста трактора массой не меньше 250 кг.
7.5 Категорически запрещается включение заднего хода трактора и разворот с опущенной сеялкой! 

7.6 При транспортировании сеялки высевные агрегаты должны находиться в транспортном положении (собачки отведены вперед и зафиксированы пружинными шплинтами).

ВНИМАНИЕ!

В связи с тем, что семена высеваемых культур имеют широкий диапазон размеров (фракций), завод-изготовитель сеялок рекомендует при посеве применение высевных дисков со следующими параметрами:

	Высеваемая культура
	Размер отверстий, мм
	Число отверстий в диске
	Разрежение в высевном модуле, МПа, не менее
	Масса 1000 шт.

семян, г

	Свекла
	Ø2,5
	30
	0.0025
	Все фракции

	Подсолнечник
	Ø1,6 и Ø2,5
	30
	0,0055
	до 65

	
	Ø2,5 и Ø4
	30
	0,055
	от 65 до 120

	Соя
	Ø4
	60
	0,0085
	до 180

	Кукуруза
	Каплевидное
	30
	0,0055
	до 280

	
	Ø5
	30
	0,0085
	от 280 до 360

	Хлопок
	Ø3,2
	30
	0,0085
	


8. Техническое обслуживание
8.1. Планово-предупредительная система технического  обслуживания (ТО) предотвращает преждевременное изнашивание и выход из строя деталей, продолжает срок службы изделия. Для обеспечения качественной работы сеялки на протяжении всего срока эксплуатации про
водятся следующие виды ежесменное техническое обслуживание и обслуживание при подготовке к сохранению и снятии с него.

8.2. Перечень работ, которые выполняются по каждому виду технического обслуживания сеялки приведены в таблице 4.

Таблица 4
	Содержание работ и методика их проведения
	Технические требования
	Приборы, инструмент

	ТО при ежесменном обслуживании

	Очистка от земли и грязи
	Сеялка должна быть чистой.

Барабаны дозаторов не закупоренные.
	Щетка

	Проверка технического состояния узлов и деталей
	Резьбовые соединения должны быть затянуты.

Цепи и ремень воздуходувки натянуты.

Вращающиеся детали высевного модуля легко проворачиваться от руки.

Давление в шинах 0,15-0,17 МПа
	Ключи гаечные

Ключи гаечные

Манометр

	Проверка герметичности гидросистемы
	Течь масла не допускается
	Ключи гаечные

	ТО при подготовке к хранению

	Очистка от земли и грязи
	Сеялка должна быть чистой
	Щетка

	Замена изношенных узлов и деталей
	Провести полную ревизию узлов сеялки и заменить изношенные узлы и детали
	Инструмент из комплекта трактора

	Понижение давления в шинах колес
	Давление  должен быть не большее 0.12 МПа
	Манометр

	Зачистка и подкраска мест с поврежденным антикоррозийным покрытием
	Места с поврежденным покрытием должны  отсутствовать
	Металлическая щетка, щетка, эмаль 

ПФ-115

	Покрытие штока гидроци- линдра, вала воздуходувки цепей и тросов следоуказателей защитной смазкой
	Шток, троса и цепи должны быть законсервированы
	Солидол

	Установка сеялки на подкладки
	Высевные агрегаты должны опираться на подножки, приводные колеса не должны опираться на площадку.
	Подкладки

	ТО при снятии с хранения.

	Расконсервация сеялки
	Поверхность сеялки должна быть чистой
	Вода, синтетические моющие средства, растворитель

	Установка давления в шинах колес
	Давление должно быть 0,15-

0,17МПа(1,5-1,7кг\см2)
	Манометр

	Смазывание колес. Разберите
 ступицу, снимите старую смазку и заполните новой.
Смазывание сменных шестерен приводной консоли и звездочек привода дозатора
	Чистую ступицу заполните на 2/3 объема свежей смазкой
Смазывание проводить также при каждой замене шестерен и звездочек в условиях эксплуатации
	Солидол ГОСТ4366
Солидол ГОСТ4366

	Смазывание верхнего и нижнего корпусов подшипников воздуходувки
	В каждый корпус подать по 0,05кг смазки
	Литол-24 ГОСТ21150


8.3. Нормы затрат материалов (ориентировочные) при техническом обслуживании приведены в таблице 5.

Таблица 5
	Название и марка материала
	Вид ТО и разовая затрата материала , кг

	
	ТО при эксплуатации
	ТО при сохранении

	Солидол ГОСТ4366
Литол-24 ГОСТ21150
	0,1
	1.5
0,1

	Эмаль ПФ-115
	-
	0,5

	Растворитель
	-
	0,2

	Обтирочный материал
	-
	0,5


9.Транспортирование

9.1. Сеялки отправляются с предприятия-изготовителя в собранном виде. При отгрузке автотранспортом количество грузовых мест не регламентируется.

9.2. Во время погрузочно-разгрузочных работ необходимо придерживаться требований техники безопасности. Схема строповки сеялок указана в данном руководстве.

9.3. При транспортировании сеялка не должна опираться на сошники и пальцевые катки.

10. Правила хранения
10.1. Сеялка должна храниться в соответствии с ГОСТ 7751-79 “Техника , используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения”.

10.2 Сеялка должна храниться в закрытом помещении или под навесом.
10.3. Перед установкой сеялки на хранение проведите техническое обслуживание в соответствии с данным руководством. 

10.4. Хранение комплектующих системы контроля высева проводите согласно инструкции по эксплуатации на систему.

11. Свидетельство о приемке

Сеялка СТВТ 12\8М, СТВТ 12\8М-01, СТВТ 12\8М-02, СТВТ 12\8М-03, СТВТ 6М, СТВТ 6М-01 СТВТ 6М-02, с обгонной муфтой, без обгонной муфты (необходимое подчеркнуть) заводской номер                     соответствует требованиям ТУ У 29.3.14307340.001-2002  и признана годной к эксплуатации.


М.П.
Дата изготовления:



Подпись:



(оттиск личного клейма должностного

 
            лица завода-изготовителя,

                         ответственного за приемку)

12. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие сеялки техническим условиям ТУУ29.3.14307340.001-2002 при выполнении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных данным руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок 12 месяцев. Начало гарантийного срока считается со дня введения сеялки в эксплуатацию но не позднее 6 месяцев со дня продажи.

Приложение к руководству по эксплуатации СТВТ 12/8; 6РЭ.

Вариант переналадки сеялки СТВТ 12/8 М с 12-и рядной на 8-и рядную.
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1. На высевных агрегатах №№1,2,4,6,7,9,11,12 заменить сошники и высевные диски соответственно высеваемой культуре.

2. Высевные агрегаты установить согласно схемы (ослабить крепление и сдвинуть на балке) и закрепить.

3. Высевные агрегаты № №3,5,8,10 поднять в транспортное положение 

4. Соответственно с высевными агрегатами №№3,5,8,10 туковые сошники зафиксировать в верхнем положении.

5. На  тукових дозаторах перекрыть с помощью верхних заслонок каналы к высевным агрегатам №№3,5,8,10.

Расчет количества зерен сои высеваемых на 1 га в зависимости от шага высева и междурядья 0,45 см при диске с 60-ю отверстиями и рекомендуемой скорости сева 6 км/ч. Возможные варианты внесения удобрений на 1 га.

Таблица 6

	Шаг высева

Диск с 60 отв.
	t
	2
	2.5
	3
	3.9
	4.15
	4.5
	5

	Число зубьев шестерен
	Z1
	30
	26
	28
	26
	30
	30
	20

	
	Z2
	15
	19
	17
	19
	15
	15
	25

	
	Z3
	28
	30
	26
	25
	20
	19
	28

	
	Z4
	17
	15
	19
	20
	25
	26
	17

	Кол-во зерен на 1га
	
	1097934
	912189
	751188
	569943
	533280
	487131
	439172

	Количество удобрений на 1 га при использовании барабана с четырьмя ячейками

	Туковый агрегат
	
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га

	
	
	12:30
	110
	12:30
	93
	12:30
	64
	12:24
	72
	12:24
	67
	12:24
	61
	12:18
	75

	
	
	12:24
	137
	12:24
	115
	12:24
	79
	18:30
	87
	12:18
	90.2
	18:30
	75
	18:24
	82

	
	
	18:30
	171
	18:30
	140
	18:30
	96
	18:24
	106
	18:24
	100
	24:30
	100
	24:30
	90

	
	
	12:18
	184
	12:18
	152
	12:18
	106
	24:30
	117
	24:30
	109
	30:24
	156
	30:24
	140

	
	
	18:24
	204
	18:24
	171
	18:24
	117
	30:24
	180
	30:24
	171
	18:12
	187
	24:18
	149

	
	
	24:30
	224
	24:30
	188
	30:24
	199
	18:12
	218
	24:18
	182
	30:18
	207
	18:12
	171

	
	
	30:24
	242
	30:24
	289
	24:18
	215
	24:12
	292
	30:18
	227
	24:12
	249
	30:18
	187

	
	
	24:18
	373
	24:18
	311
	30:18
	266
	30:12
	362
	24:12
	274
	30:12
	310
	24:12
	226

	
	
	
	
	18:12
	348
	24:12
	327
	
	
	30:12
	339
	
	
	30:12
	278

	
	
	
	
	30:18
	389
	30:12
	398
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество удобрений на 1 га при использовании барабана с двенадцатью ячейками

	Шаг высева

Диск с 60 отв.
	t
	5.5
	6
	6.65
	7.25
	7.5
	9.65
	10.65
	11.5

	Число зубьев шестерен
	Z1
	19
	19
	15
	25
	17
	15
	15
	20

	
	Z2
	26
	26
	30
	20
	28
	30
	30
	25

	
	Z3
	28
	28
	30
	19
	26
	26
	25
	19

	
	Z4
	17
	17
	15
	26
	19
	19
	20
	26

	Кол-во зерен на га
	
	401152
	400744
	333300
	304456
	292813
	228047
	208312
	194852

	Туковый агрегат
	
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га

	
	
	12:30
	94
	12:30
	85
	12:30
	78
	12:30
	71
	12:30
	64
	12:30
	53.3
	12:30
	50
	12:24
	57

	
	
	12:24
	114
	12:24
	107
	12:24
	96
	12:24
	85
	12:24
	78.2
	12:24
	64
	12:24
	60.4
	18:30
	67.5

	
	
	18:30
	142
	12:18
	142
	18:30
	117
	18:30
	107
	18:30
	96
	18:30
	78.2
	12:18
	78.2
	18;24
	81.8

	
	
	12:18
	153
	18:24
	156
	12:18
	128
	12:18
	114
	12:18
	106.7
	12:18
	85.3
	18:24
	88.9
	30:24
	138.7

	
	
	24:30
	188
	24:30
	171
	18:24
	142
	18:24
	128
	18:24
	117.3
	18:24
	96
	30:24
	149.3
	24:18
	149.3

	
	
	30:24
	292
	30:24
	267
	24:30
	156
	24:30
	142
	24:30
	131.5
	24:30
	106.7
	18:12
	177.8
	18:12
	170.6

	
	
	24:18
	313
	24:18
	284
	30:24
	242
	30:24
	213
	30:24
	199
	30:24
	163.5
	30:18
	199
	30:18
	188.4

	
	
	
	
	
	
	24:18
	260
	18:12
	263
	18:12
	241.8
	24:18
	177.8
	24:12
	241.8
	24:12
	227.5

	
	
	
	
	
	
	18:12
	292
	30:18
	292
	30:18
	266.6
	18:12
	199
	30:12
	298.6
	30:12
	284.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30:18
	220.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24:12
	266.6
	
	
	
	


Расчет количества зерен сои высеваемых на 1 га в зависимости от шага высева и междурядья 0,7 см при диске с 60-ю отверстиями и рекомендуемой скорости сева 6 км/ч. Возможные варианты внесения удобрений на 1 га.

Таблица 7

	Шаг высева

Диск с 60 отв.
	t
	2
	2.5
	3
	3.9
	4.15
	4.5
	5

	Число зубьев шестерен
	Z1
	30
	26
	28
	26
	30
	30
	20

	
	Z2
	15
	19
	17
	19
	15
	15
	25

	
	Z3
	28
	30
	26
	25
	20
	19
	28

	
	Z4
	17
	15
	19
	20
	25
	26
	17

	Кол-во зерен на 1га
	
	707142
	587142
	484285
	368571
	171428
	312856
	282856

	Количество удобрений на 1 га при использовании барабана с четырьмя ячейками

	Туковый агрегат
	
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га

	
	
	12:30
	70,9
	12:30
	59,9
	12:30
	40,9
	12:24
	45,9
	12:24
	42,9
	12:24
	38,9
	12:18
	47,9

	
	
	12:24
	87,9
	12:24
	73,9
	12:24
	50,9
	18:30
	55,9
	12:18
	57,9
	18:30
	47,9
	18:24
	52,9

	
	
	18:30
	109,9
	18:30
	89,9
	18:30
	61,9
	18:24
	67,9
	18:24
	63,9
	24:30
	63,9
	24:30
	57,9

	
	
	12:18
	117,9
	12:18
	97,9
	12:18
	67,9
	24:30
	74,9
	24:30
	69,9
	30:24
	99,9
	30:24
	89,9

	
	
	18:24
	130,9
	18:24
	109,9
	18:24
	74,9
	30:24
	115,9
	30:24
	109,9
	18:12
	119,9
	24:18
	95,9

	
	
	24:30
	143,9
	24:30
	120,9
	30:24
	127,9
	18:12
	139,9
	24:18
	116,9
	30:18
	132,9
	18:12
	109,9

	
	
	30:24
	219,9
	30:24
	185,9
	24:18
	137,9
	24:12
	187,9
	30:18
	145,9
	24:12
	159,9
	30:18
	119,9

	
	
	24:18
	239,9
	24:18
	199,9
	30:18
	170,9
	30:12
	232,9
	24:12
	175,9
	30:12
	198,9
	24:12
	144,9

	
	
	
	
	18:12
	223,9
	24:12
	209,9
	
	
	30:12
	217,9
	
	
	30:12
	178,9

	
	
	
	
	30:18
	249,9
	30:12
	255,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество удобрений на 1 га при использовании барабана с двенадцатью ячейками

	Шаг высева

Диск с 60 отв.
	t
	5.5
	6
	6.65
	7.25
	7.5
	9.65
	10.65
	11.5

	Число зубьев шестерен
	Z1
	19
	26
	15
	25
	17
	15
	15
	20

	
	Z2
	26
	19
	30
	20
	28
	30
	30
	25

	
	Z3
	28
	20
	30
	19
	26
	26
	25
	19

	
	Z4
	17
	25
	15
	26
	19
	19
	20
	26

	Кол-во зерен на 1 га
	
	257142
	235714
	214285
	197143
	175714
	145714
	132857
	124285

	Туковый агрегат
	
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	Кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га
	Z1:Z2
	кг/га

	
	
	12:30
	60,3
	12:30
	54,8
	12:30
	50,3
	12:30
	45,7
	12:30
	41,1
	12:30
	34,3
	12:30
	31,9
	12:24
	36,5

	
	
	12:24
	73,1
	12:24
	68,6
	12:24
	61,7
	12:24
	54,8
	12:24
	50,3
	12:24
	41,1
	12:24
	38,8
	18:30
	43,4

	
	
	18:30
	91,4
	12:18
	91,4
	18:30
	75,4
	18:30
	68,6
	18:30
	61,7
	18:30
	50,3
	12:18
	50,3
	18:24
	52,6

	
	
	12:18
	98,3
	18:24
	100,6
	12:18
	82,3
	12:18
	73,1
	12:18
	68,6
	12:18
	54,8
	18:24
	57,1
	30:24
	89,1

	
	
	24:30
	121,1
	24:30
	109,7
	18:24
	91,4
	18:24
	82,3
	18:24
	75,4
	18:24
	61,7
	30:24
	95,9
	24:18
	95,9

	
	
	30:24
	187,4
	30:24
	171,4
	24:30
	100,6
	24:30
	91,4
	24:30
	84,5
	24:30
	68,6
	18:12
	114,3
	18:12
	109,7

	
	
	24:18
	201,1
	24:18
	182,8
	30:24
	155,4
	30:24
	137,1
	30:24
	127,9
	30:24
	105,1
	30:18
	127,9
	30:18
	121,1

	
	
	
	
	
	
	24:18
	166,8
	18:12
	169,1
	18:12
	155,4
	24:18
	114,3
	24:12
	155,4
	24:12
	146,3

	
	
	
	
	
	
	18:12
	18,7
	30:18
	187,4
	30:18
	171,4
	18:12
	127,9
	30:12
	161,2
	30:12
	182,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30:18
	141,7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24:12
	171,4
	
	
	
	


Монтаж и подгонка карданного вала.

Внимание! Используйте только те карданные валы, параметры, которых указывает завод изготовитель (Р=15 кВт, Мкр=270 Нм, n=540 об/мин., L=800 мм).

 При первой навеске сеялки необходимо провести подгонку карданного вала к трактору. Так как эта подгонка будет действительна только для данного типа трактора, то при смене трактора на другой тип проверьте подгонку.
При первой установке не вставляйте трубы валов одна в одну. Одну половину карданного вала установите на профиль вала отбора мощности трактора, другую на шлицы вала привода воздуходувки. Сравнивая между собой трубы вала проверьте, обеспечивается ли перекрытие труб вала при поднятой и опущенной сеялке (перекрытие должно быть не менее 40 % от длины собранного вала). В собранном состоянии трубы вала не должны упираться в вилки карданных шарниров (безопасный минимальный зазор 10 мм). Для подгонки длины половин карданного вала приложите их одна к одной в кратчайшем рабочем положении и сделайте соответствующие пометки. Равномерно укоротите внутренний и внешний профиль труб, а также внутреннюю и внешнюю защитные трубки. Закруглите грани отрезанных мест, тщательно уберите с них опилки, смажьте консистентной смазкой профили и вставьте их один в один. При вставке следите за тем, чтобы профили были вставлены в том же положении как до их разъема.

Все выше указанные операции показаны на Рис. 10.

Срок службы карданного вала в значительной мере связан с рабочим углом между соединяемыми валами, этот угол не должен превышать 32º.

Рис.10
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Сеялка СТВТ 6М-02 Установка вылета маркера
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